**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Kontener KP – 10 ZAKRYTY**

1. zgodność z normą DIN 30722,

2. kontener 10m³ z klapami zamykanymi na zasuwy,

3. wymiary: długość: 3800 mm, szerokość: 1600 mm, wysokość: 1700 mm,

4. konserwowany farbą epoksydową w kolorze zielonym ( RAL 6028 lub 6005),

5. grubość poszycia ścian i drzwi – minimum 2 mm,

6. grubość dna kontenera – minimum 3 mm,

7. wszystkie elementy składające się na kontener spawane spawem ciągłym,

8. drzwi otwierane na zewnątrz dwudzielne,

9. rolki zamontowane na ramie kontenera ( 180 mm ceownik),

10. przystosowany do samochodu z urządzeniem hakowym 1200 mm,

11. gwarancja minimum 24 m-ce.

Ilość – 9 sztuk

**Kontener KP – 7 ODKRYTY**

1. zgodność z normą DIN 30722,

2. wymiary: długość: 3500 mm, szerokość: 1700 mm, wysokość: 1100 mm,

3. konserwowany farbą epoksydową w kolorze zielonym ( RAL 6028 lub 6005),

4. grubość poszycia ścian i drzwi – minimum 2,5 mm,

5. grubość dna kontenera – minimum 3 mm,

6. wszystkie elementy składające się na kontener spawane spawem ciągłym,

7. drzwi otwierane na zewnątrz dwudzielne,

8. haki zamontowane na bokach do mocowania siatki,

9. rolki zamontowane na ramie kontenera ( 180 mm ceownik),

10. przystosowany do samochodu z urządzeniem hakowym 1200 mm,

11. gwarancja minimum 24 m-ce.

Ilość – 5 sztuk